Ćwiczenie nr 2

Sporządź kosztorys szczegółowy w oparciu o dostępne KNR zamieszczone w kursie Projektowanie lokalnych sieci komputerowych - Sekcja 4 dla n/w pozycji z obmiaru robót :

1.Montaż szafy dystrybucyjnej 19”wiszącej 12 U -szt.1

2. Montaż paneli krosowych 19 ’’, 24xRJ45 – szt 2

3. Ułożenie i montaż okablowania poziomego z kabli UTP od paneli krosowych w szafie dystrybucyjnej do gniazd abonenckich – o łącznej długości 650 m w istniejących listwach korytkowych

4. Montaż gniazd sieciowych RJ45 - szt. 34

W kosztorysie proszę obliczyć koszty zakupu materiałów ( wg aktualnych cen obowiązujących we wskazanej hurtowni ), koszty robocizny oraz koszty łączne.

Koszt 1 roboczogodziny = 40 zł netto, podatek VAT – 23%, koszt pracy sprzętu przyjąć wartość szacunkowa 500 zł brutto

I. Obliczenie poszczeg. poz. kosztorysu:

II. Zbiorcze zestawienie kosztów zadania:

